型号/类别 StuⅢE/突击炮   
乘员 4   
生产数量 272 生产年限 09/1941-03/1942   
发动机型号 HL120TR 发动机功率(hp) 300   
全长(m) 5.40 装甲最厚(mm) 50   
全宽(m) 2.95 装甲最薄(mm) 11   
全高(m) 1.96 最大速度(km/h) 40   
车重(kg) 22000 最大行程(km) 165   
负重轮悬挂方式 扭杆 主炮(数量×口径<mm>/口径倍) 1×75mmStuK37 L/24   
副炮(数量×口径<mm>/口径倍) / 机枪(数量×口径<mm>) 1×7.92mmMG34

性能数据

[编辑](javascript:;)

成员：四人

车重：20.2吨

车长：5.4米

车宽：2.93米

车高：1.98米

发动机：梅巴赫HL120TRM

传动装置：6个前进挡 1个后退挡

最大速度：40千米/小时

最大行程：160千米

火炮：StuK37型24倍径75mm炮

机枪：7.92mmMG34机枪

旋转范围：左12° 右12°

俯仰范围：-10°~+20°

备弹：44发

瞄准具：Rblf32

无线电：FuG15/FuG16[1]

