## 型号/类别 猎豹/重型自行反坦克炮  乘员 5  生产数量 419 生产年限 01/1944-03/1945  发动机型号 HL230P30 发动机功率(hp) 700  全长(m) 9.87 装甲最厚(mm) 100  全宽(m) 3.42 装甲最薄(mm) 16  全高(m) 2.72 最大速度(km/h) 55  车重(kg) 45400 最大行程(km) 250  负重轮悬挂方式 扭杆 主炮(数量×口径<mm>/口径倍) 1×88mmPak43 L/71  副炮(数量×口径<mm>/口径倍) / 机枪(数量×口径<mm>) 1×7.92mmMG34性能数据

[编辑](javascript:;)

战斗全重：45500kg

车长：9.87m

车宽：3.27m

车高：2.72m

引擎：MaybachHL230P30

最大速度公路/越野：55/30km/h

最大行程公路/越野：250/100km

乘员5人

火力装备：88mmPak43/3L/71、1x7.92mmMG34、88m炮对30度角钢板的穿透效果

[[](https://baike.baidu.com/pic/%E7%8C%8E%E8%B1%B9%E5%9D%A6%E5%85%8B%E6%AD%BC%E5%87%BB%E8%BD%A6/10162331/2208814/58c3acb7a86defad30add10e?fr=lemma&ct=cover)](https://baike.baidu.com/pic/%E7%8C%8E%E8%B1%B9%E5%9D%A6%E5%85%8B%E6%AD%BC%E5%87%BB%E8%BD%A6/10162331/2208814/58c3acb7a86defad30add10e?fr=lemma&ct=cover" \o "猎豹坦克歼击车模型" \t "_blank)

[猎豹坦克歼击车模型(17张)](https://baike.baidu.com/pic/%E7%8C%8E%E8%B1%B9%E5%9D%A6%E5%85%8B%E6%AD%BC%E5%87%BB%E8%BD%A6/10162331/2208814/58c3acb7a86defad30add10e?fr=lemma&ct=cover" \o "猎豹坦克歼击车模型" \t "_blank)

弹药种类：Panzergranate 39 203mm 185mm 165mm 148mm 132mm

Panzergranate 40/43 237mm 217mm 193mm 171mm 153mm

距离：100m 500m 1000m 1500m 2000m

注：Pzgr.39-(APCBC) 被帽穿甲弹，Pzgr.40/43-(APCR) 钨合金被帽穿甲弹。

弹药数量：88mm57发，7.92mm600发

装甲防护：（毫米/角度)

上部构造正面：80/55

车体正面： 60/55

上部构造侧面：50/30

车体侧面：40/0

上部构造后面：40/35

车体后面：40/25

上部构造顶端 /底部：25/83+16/90

车体顶端 /底部：25-16/90

机动性：

爬坡度30度

通过垂直墙高0.9m

越壕宽2.45m

涉水深1.6m

[](https://baike.baidu.com/pic/%E7%8C%8E%E8%B1%B9%E5%9D%A6%E5%85%8B%E6%AD%BC%E5%87%BB%E8%BD%A6/10162331/0/6391e903012f29b409fa935e?fr=lemma&ct=single)猎豹3D图





