性能数据

[编辑](javascript:;)

**M36坦克歼击车参考数据：**

|  |  |
| --- | --- |
| **车长** | 7.46米（含火炮）5.88米（不含火炮）[3] |
| **宽度** | 3.05米 |
| **高度** | 3.28米（含机枪）2.79米（不含机枪）[3] |
| **战斗全重** | 29,000千克 |
| **最大速度** | 48公里/小时（正规道路） |
| **最大行程** | 240公里[2] |
| **发动机** | 福特GAA V8，汽油，450马力，15.5马力/吨[3] |
| **悬挂装置** | 悬挂 |
| **武器装备** | |
| **主炮** | 90毫米M3炮（备弹47发）[3] |
| **机枪** | cal.50 AA机枪（备弹1000发）[3] |
| **装甲防护** | 8毫米至108毫米（前部）[3] |
| **乘员** | 4人（驾驶员、车长、炮手、装填手）[8-9] |





