性能数据

[编辑](javascript:;)

**IS-2重型坦克参考数据：**

|  |  |
| --- | --- |
| **IS-2 1943年型** | |
| **战斗全重** | 45吨 |
| **车长** | 9.60米 |
| **车宽** | 3.12米 |
| **车高** | 2.71米 |
| **发动机** | V-2-IS（V2K） |
| **最大时速** | 39千米（公路）；21千米（越野） |
| **最大行程** | 241千米（公路）；160千米（越野） |
| **乘员** | 4 |
| **火力装备** | |
| **机枪** | 2挺7.62毫米 DT；1挺12.7毫米 DShK机枪， |
| **火炮** | 122毫米 D-25 M1943 L/43； |
| **弹药** | 7.62毫米机枪弹1000发；12.7毫米机枪弹945发；122毫米炮弹28发； |
| **装甲** | 19-100毫米 |
| **爬坡度** | 36度通过垂直墙高 0.99米 |
| **越壕宽** | 2.48米 |
| **涉水深** | 1.3米[14] |
| **IS-2 1944年型** | |
| **生产数量** | 3854辆（1944-1945) |
| **战斗全重** | 45.8吨 |
| **长度** | 9.60米（含炮管） |
| **高度** | 2.71米 |
| **宽度** | 3.12米 |
| **乘员** | 4 |
| **发动机** | V-2IS（V2K）型 513马力 |
| **最高速度** | 37千米（公路）；19千米（越野） |
| **最大行程** | 241千米（公路）；210千米（越野） |
| **耗油量** | 217升/百千米（公路）；249升/百千米（越野） |
| **燃料载量** | 523升 |
| **爬坡性能** | 35° |
| **涉水深度** | 1.3米 |
| **越障高度** | 0.99米 |
| **装甲厚度** | 19-110mm（一说炮盾110，首上与IS-2不同，有30°的倾角） |
| **机枪** | 2×7.62毫米DTM机枪，备弹500发；1×12.7毫米DShK机枪，备弹545发 |
| **火炮** | D25型122毫米Model 1943坦克炮，L/43，备弹28发，俯仰角-3°～+20°[15-17] |



