**T-34/85坦克参考数据：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **型号** | **T-34/85** | |
| **乘员** | 5人 |  |
| **战斗全重** | 32000kg |  |
| **单位功率** | 11.5千瓦/吨 |  |
| **单位压力** | 81.4千帕 |  |
| **车长** |  |  |
|  | 炮向前 | 8.100米 |
|  | 炮向后 | 7.520米 |
| **车体长** | 6.100米 |  |
| **车宽** | 3.000米 |  |
| **车高(至指挥塔顶)** | 2.743米 |  |
| **火线高** | 2.050米 |  |
| **车底距地高** | 0.400米 |  |
| **履带宽** | 500毫米 |  |
| **履带中心距** | 2.450米 |  |
| **履带着地长** | 3.850米 |  |
| **公路最大速度** | 55千米/小时 |  |
| **越野平均速度** | 25千米/小时 |  |
| **燃料储备** | 590L |  |
| **公路最大行程** | 300千米 |  |
| **土路最大行程** | 250千米 |  |
| **涉水深(无准备)** | 1.320米 |  |
| **爬坡度** | 58% |  |
| **侧倾坡度** | 47% |  |
| **攀垂直墙高** | 0.730米 |  |
| **越壕宽** | 2.500米 |  |
| **最小转向半径** | 1.5米 |  |
| **发动机** |  |  |
|  | 型号 | B2-34或B2-34M |
|  | 类型 | 4冲程12V60°水冷柴油机 |
|  | 功率/转速 | 368千瓦/1800r/分钟 |
| **传动装置** |  |  |
|  | 类型 | 机械固定轴 |
|  | 前进档/倒档数 | 5/1 |
| **转向装置类型** | 离合制动 |  |
| **悬挂装置类型** | 垂直螺旋弹簧 |  |
| **主要武器口径/型号/类型** | 85毫米/Зис-с-53/线膛 |  |
| **并列武器口径/型号/类型/数量** | 7.62毫米/дтм/机枪/1挺 |  |
| **航向机枪口径/型号/类型/数量** | 7.62毫米/дтм/机枪/1挺 |  |
| **弹药基数** |  |  |
|  | 炮弹 | 56发 |
|  | 7.62毫米机枪弹 | 2394发 |
| **射速** | 3～4发/分钟 |  |
| **炮塔驱动方式** | 电动/手动 |  |
| **炮塔旋转范围** | 360° |  |
| **侧面** | 均质/75毫米/钢 |  |
| **车长超越控制** | 无 |  |
| **火炮俯仰范围** | -5～+25° |  |
| **火炮稳定器** |  |  |
|  | 水平向 | 无 |
|  | 高低向 | 无 |
| **装甲结构类型/厚度/水平倾角/材料** |  |  |
|  | 车体 |  |
|  | 前上 | 均质/45毫米/30°/钢 |
|  | 前下 | 均质/45毫米/钢 |
|  | 侧部 | 均质/45毫米/上40°、下90°/钢 |
|  | 后部 | 均质/47毫米/50°/钢 |
|  | 顶部 | 均质/18～22毫米/0°/钢 |
|  | 底部 | 均质/18～22毫米/0°/钢 |
|  | 炮塔 |  |
|  | 正面 | 均质/90毫米/钢 |
|  | 后部 | 均质/60毫米/钢 |
|  | 顶部 | 均质/18～22毫米/钢 |
| **发电机** |  |  |
|  | 型号 | ГТ-4563A或ZFC-1500 |
|  | 电压/功率 | 28V/1.5千瓦[33-35] |







