|  |  |
| --- | --- |
| **十字军坦克 Tank, Cruiser, Mk VI, Crusader A15** | |
| [IWM-E-17616-Crusader-19421002.jpg](https://zh.wikipedia.org/wiki/File:IWM-E-17616-Crusader-19421002.jpg)  十字军坦克II型（Mk VIA），1942年10月2日 | |
| **类型** | [巡航坦克](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%A1%E8%88%AA%E5%9D%A6%E5%85%8B) |
| **原产地** | [英国](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E5%9C%8B) |
| **服役记录** | |
| **服役期间** | 1941至1945年 |
| **使用方** | [英国](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E5%9C%8B) |
| **参与战争** | [二战](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E6%88%B0) |
| **生产历史** | |
| **生产商** | 诺非尔德集团 |
| **生产日期** | 1940-1943年 |
| **制造数量** | 超过5,300架 |
| **基本规格** | |
| **重量** | 19.1吨至20.1吨 |
| **长度** | 5.97米（20尺8.5吋[[1]](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%81%E5%AD%97%E8%BB%8D%E5%9D%A6%E5%85%8B#cite_note-Boyd_2008-1)） |
| **宽度** | 2.77米（9尺1吋） |
| **高度** | 2.24米（7尺4吋） |
| **操作人数** | Mk I、II：4或5人（车长、炮手、装填手、驾驶员、机枪手） Mk III：3人 （车长、炮手、驾驶员） |
|  | |
| [**装甲**](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%85%E7%94%B2) | Mk I：40毫米 Mk II：49毫米 Mk III：51毫米 |
| **主武器** | Mk I、II：40毫米[QF 2磅炮](https://zh.wikipedia.org/wiki/QF_2%E7%A3%85%E7%82%AE)（110发） Mk III：57毫米[QF 6磅炮](https://zh.wikipedia.org/wiki/QF_6%E7%A3%85%E7%82%AE)（65发） |
| **副武器** | 1或2挺[贝莎机枪](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%9D%E8%8E%8E%E6%A9%9F%E6%A7%8D) （共4,950发[[1]](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%81%E5%AD%97%E8%BB%8D%E5%9D%A6%E5%85%8B#cite_note-Boyd_2008-1)） |
| **发动机** | 诺非尔德Liberty L-12 340匹（254千瓦） |
| **功率/重量** | 17.2-18马力/吨 |
| **悬挂** | 克里斯蒂悬挂系统 |
| **作战范围** | 322公里 |
| **速度** | 42公里/小时（平地） 24公里/小时（越野） |





