武器性能

[编辑](javascript:;)

**型号**　逊邱伦MK5　逊邱伦MK13

**乘员**　4人　4人

**战斗全重**　50728kg　51820kg

**单位功率**　9.42kW（12.8马力）/t　9.22kW（12.5马力）/t

**单位压力**　88.29kPa　93.2kPa

**车长**（炮向前）　9.829m　9.854m

**车体长**　7.556m　7.823m

**车宽**　3.390m　3.390m

**车高**（全高）　2.940m　3.009m

**车底距地高**　0.457m　0.510m

[](https://baike.baidu.com/pic/%E7%99%BE%E5%A4%AB%E9%95%BF%E5%9D%A6%E5%85%8B/8137359/0/7a899e510fb30f24fd09fceacb95d143ac4b0343?fr=lemma&ct=single)

**履带宽**　610m　610m

**履带中心距**　2.641m　2.641m

**履带着地长**　4.572m　4.752m

**公路最大速度**　34.6km/h　34.6km/h

**燃料储备**　458L　1037L

**公路最大行程**　102km　190km

**涉水深**

无准备　1.45m　1.45m

有准备　2.74m　2.74m

**爬坡度**　60%　60%

**攀垂直墙高**　0.914m　0.914m

**越壕宽** 3.352m 3.352m

**最小转向半径**　1.695m　1.695m[2]

**发动机**

生产公司　[罗尔斯·罗伊斯](https://baike.baidu.com/item/%E7%BD%97%E5%B0%94%E6%96%AF%C2%B7%E7%BD%97%E4%BC%8A%E6%96%AF/3656297)　罗尔斯·罗伊斯

型号　MKⅣB　MKⅣB

类型　12缸水冷汽油机　12缸水冷汽油机

功率/转速　478kW（650马力）/2550r/min　478kW（650马力）/2550r/min

**传动装置**

生产公司　梅利特·布朗　梅利特·布朗

型号　Z51R　Z51R

类型　机械式　机械式

前进档/倒档数　5/2　5/2

转向装置类型　三差速式　三差速式

悬挂装置类型　平衡式螺旋弹簧　平衡式螺旋弹簧

**主要武器口径/型号/类型**　83.4mm/ /线膛　105mm/L7A3/线膛

**并列武器口径/类型/数量**　7.62mm/机枪/1挺　7.62mm/机枪/1挺

**防空武器口径/类型/数量**　7.62mm/机枪/1挺　7.62mm/机枪/1挺

**试射机枪口径/类型/数量**　 无 12.7mm/机枪/1挺

**烟幕弹发射器总数量**　 2×6具 2×6具

[**弹药基数**](https://baike.baidu.com/item/%E5%BC%B9%E8%8D%AF%E5%9F%BA%E6%95%B0/1982644)

83.4mm炮弹　65发

105mm炮弹　64发

7.62mm机枪弹　4250发　4750发

12.7mm试射机枪弹　 600发

[穿甲弹](https://baike.baidu.com/item/%E7%A9%BF%E7%94%B2%E5%BC%B9/3805713)初速　1432m/s

射速　8发/min（最大）

**炮塔驱动方式**　电动/手动　电动/手动

**炮塔旋转范围**　360°　360°

**车长超越控制**　有　有

**火炮俯仰范围**　-10°～+20°　-10°～+20°

**炮塔最大回转速度**　360°/26s　360°/26s

[**火炮稳定器**](https://baike.baidu.com/item/%E7%81%AB%E7%82%AE%E7%A8%B3%E5%AE%9A%E5%99%A8/15096729)

高低向　有　有

水平向　有　有

**装甲厚度**

车体厚度

车体

前上　76mm\*　118\*

前中　76mm\*　76mm\*

侧前　51mm\*　51mm\*

侧后上　38mm\*　38mm\*

侧后下　20mm\*　20mm\*

底板　17mm\*　17mm\*

炮塔　正面　152mm\*　152mm\*

三防装置　无　无

电气系统电压　24V　24V

蓄电池数量/电压/容量　4个/6V/115Ah　 4个/6V/115Ah

\*为估计数值[1]





