型号/类别 PzkpfwⅢL/中型坦克   
乘员 5   
生产数量 653 生产年限 06/1942-12/1942   
发动机型号 HL108TR 发动机功率(hp) 250   
全长(m) 5.56 装甲最厚(mm) 70   
全宽(m) 2.95 装甲最薄(mm) 10   
全高(m) 2.50 最大速度(km/h) 35   
车重(kg) 21300 最大行程(km) 155   
负重轮悬挂方式 扭杆 主炮(数量×口径<mm>/口径倍) 1×50mmKwK39 L/60   
副炮(数量×口径<mm>/口径倍) / 机枪(数量×口径<mm>) 3×7.92mmMG34









