型号/类别 StuⅢG/突击炮   
乘员 4   
生产数量 7843 生产年限 12/1942-03/1950   
发动机型号 HL120TR 发动机功率(hp) 300   
全长(m) 6.77 装甲最厚(mm) 80   
全宽(m) 2.95 装甲最薄(mm) 11   
全高(m) 2.65 最大速度(km/h) 40   
车重(kg) 23900 最大行程(km) 155   
负重轮悬挂方式 扭杆 主炮(数量×口径<mm>/口径倍) 1×75mmStuK40 L/48   
副炮(数量×口径<mm>/口径倍) / 机枪(数量×口径<mm>) 1×7.92mmMG34





