型号/类别 犀牛/中型自行反坦克炮   
乘员 4   
生产数量 494 生产年限 02/1943-03/1945   
发动机型号 HL120TR 发动机功率(hp) 300   
全长(m) 6.84 装甲最厚(mm) 30   
全宽(m) 2.86 装甲最薄(mm) 10   
全高(m) 2.65 最大速度(km/h) 40   
车重(kg) 24000 最大行程(km) 210   
负重轮悬挂方式 板式弹簧 主炮(数量×口径<mm>/口径倍) 1×88mmPak43 L/71   
副炮(数量×口径<mm>/口径倍) / 机枪(数量×口径<mm>) 1×7.92mmMG34







