型号/类别 黄鼠狼ⅢM/轻型自行反坦克炮   
乘员 4   
生产数量 975 生产年限 04/1943-05/1944   
发动机型号 PgAC 发动机功率(hp) 150   
全长(m) 5.25 装甲最厚(mm) 15   
全宽(m) 2.15 装甲最薄(mm) 8   
全高(m) 2.48 最大速度(km/h) 42   
车重(kg) 10500 最大行程(km) 185   
负重轮悬挂方式 板式弹簧 主炮(数量×口径<mm>/口径倍) 1×75mmPak40 L/46   
副炮(数量×口径<mm>/口径倍) / 机枪(数量×口径<mm>) 1×7.92mmMG34





