型号/类别 豹A/中型坦克   
乘员 5   
生产数量 2200 生产年限 08/1943-05/1944   
发动机型号 HL230P30 发动机功率(hp) 700   
全长(m) 8.66 装甲最厚(mm) 100   
全宽(m) 3.42 装甲最薄(mm) 16   
全高(m) 3.00 最大速度(km/h) 55   
车重(kg) 44800 最大行程(km) 250   
负重轮悬挂方式 扭杆 主炮(数量×口径<mm>/口径倍) 1×75mmKwK42 L/70   
副炮(数量×口径<mm>/口径倍) / 机枪(数量×口径<mm>) 3×7.92mmMG34





