型号/类别 鼠/重型坦克   
乘员 6   
生产数量 2 生产年限 1944-1945   
发动机型号 MB517 发动机功率(hp) 1080   
全长(m) 10.90 装甲最厚(mm) 240   
全宽(m) 3.67 装甲最薄(mm) 40   
全高(m) 3.66 最大速度(km/h) 20   
车重(kg) 188000 最大行程(km) 300   
负重轮悬挂方式 扭杆 主炮(数量×口径<mm>/口径倍) 1×128mmKwK44 L/55   
副炮(数量×口径<mm>/口径倍) 1×75mmKwK44 L/36.5 机枪(数量×口径<mm>) 2×7.92mmMG34



