* M4A3E8：使用新式全名为"Horizontal Volute Spring Suspension"的HVSS悬吊系统，因此又称为M4A3(76W) HVSS。采用湿式弹药库，M1 76毫米52倍径炮〔高速[穿甲弹](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%BF%E7%94%B2%E5%BC%B9)，2200米，击穿110mm垂直钢板〕，履带增宽，正面63mm倾斜装甲，总重：32公吨，速度：45公里/小时。



