
性能数据

[编辑](javascript:;)

(T-26S 1937型)

[](https://baike.baidu.com/pic/T-26%E8%BD%BB%E5%9E%8B%E5%9D%A6%E5%85%8B/4782906/0/a6efce1b9d16fdfa51f378fbb28f8c5494ee7b0c?fr=lemma&ct=single)

生产数量

不详

长度/宽度

4.88m/3.41m

高度

2.41m

重量

10.5吨

乘员数

3人

发动机

GAZT-26型91马力

最高行进速度

30km/h

最大行程

公路225km，越野150km

耗油量（升/百公里）

公路130，越野195

燃料载量

292升

爬坡性能

32-

涉水深度

0.76m

越障高度

0.71m

越壕宽度

1.73m

主要武器

45mmModel38坦克炮，46倍口径，备弹165发，仰角-10-～+40-

辅助武器

2X7.62mmDT机枪，备弹3654发[1]

