现实坦克


车长：11.1米 宽：9.85米

T28超重型[坦克歼击车](https://baike.baidu.com/item/%E5%9D%A6%E5%85%8B%E6%AD%BC%E5%87%BB%E8%BD%A6/3365912)

高：2.84米

动力装置采用：410匹马力汽油机，最大时速8千米/时

火炮：T5E1型火炮备弹62发105毫米[坦克炮](https://baike.baidu.com/item/%E5%9D%A6%E5%85%8B%E7%82%AE/6673884)（可在1500米以外，打飞250MM厚的钢板）

[](https://baike.baidu.com/pic/T28/6088544/0/a08b87d6277f9e2f4961ed111b30e924b899f357?fr=lemma&ct=single)

乘员：8（车长、炮手、驾驶员、副驾驶等）

装甲：正面[炮盾](https://baike.baidu.com/item/%E7%82%AE%E7%9B%BE/2386395)装甲厚达305毫米，车体下部分的装甲厚133毫米，其它部分厚63毫米

速度：14公里/小时

重量：95吨

最大行程：160千米

辅助武器：1x0.50英寸机关枪备弹660发[1]

具体数据

长度 9.72m

宽度 3.20m

高度 3.43m

重量 52吨

乘员数 11人

发动机 m-17m型 500马力

最高行进速度 公路30km/h，越野19km/h

最大行程 公路150km，越野70km

耗油量（升/百公里） 公路607，越野1300

燃料载量 910升

爬坡性能 35°

涉水深度 1.2m

越障高度 1.19m

越壕宽度 4.6m

主要武器

76.2mm坦克炮，24倍(早期16倍)径，备弹96发；仰角-5°～+25°

45mm（早期37mm）坦克炮两门，备弹220发

5 x 7.62mm dt机枪（两挺位于机枪炮塔内），备弹10000发

正面 侧面 后方 顶部

车体 35 25 20 11[1]



