战斗全重39000kg

车长7.44m

车宽2.74m

车高3.25m

引擎BedfordTwin-Six

最大速度公路/越野：25/13km/h

最大行程公路/越野：259/154km

乘员5人

火力装备2x7.92mmBesaMG机枪

57mmROQF\*6-pounderMk.III/V炮

弹药7.92mm:6975发，57mm:84发;

装甲19-101mm

爬坡度30度

通过垂直墙高1.13m

越壕宽2.8m

涉水深0.8m

**“**主要是采用了75mm火炮，改进装甲防护，车体前部的装甲厚度增大到152mm。炮塔为铸造/焊接混合式。安全门改为圆形的(以前是方形的)。[变速箱](https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%98%E9%80%9F%E7%AE%B1)和悬挂装置也有所改进。专门用于提供对步兵的火力支援。于1943年提供给英国陆军使用。Ⅶ型步兵坦克和“萤火虫”坦克一道，成为诺曼底登陆以后英军装甲兵的主力坦克，丘吉尔MK.VII坦克主要服役于各独立装甲旅。甚至在朝鲜中，也在继续使用。