|  |  |
| --- | --- |
| **克伦威尔坦克 Cromwell Tank, Cruiser, Mk VIII (A27M)** | |
| [Puckapunyal-Cromwell-1.jpg](https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Puckapunyal-Cromwell-1.jpg)  克伦威尔Mk I | |
| **类型** | [巡航坦克](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%A1%E8%88%AA%E5%9D%A6%E5%85%8B) |
| **原产地** | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Flag_of_the_United_Kingdom.svg/22px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png [英国](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E5%9B%BD) |
| **服役记录** | |
| **服役期间** | 1944年 - 1955年 |
| **使用方** | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Flag_of_the_United_Kingdom.svg/22px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png [英国](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E5%9B%BD) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Flag_of_Israel.svg/22px-Flag_of_Israel.svg.png [以色列](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A5%E8%89%B2%E5%88%97) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Flag_of_Greece.svg/22px-Flag_of_Greece.svg.png [希腊](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%8C%E8%87%98) |
| **参与战争** | [第二次世界大战](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%A4%A7%E6%88%B0)，[第一次中东战争](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%AC%A1%E4%B8%AD%E4%B8%9C%E6%88%98%E4%BA%89)，[朝鲜战争](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E9%B2%9C%E6%88%98%E4%BA%89) |
| **生产历史** | |
| **研发者** | 伯明翰铁路客货运公司 |
| **研发日期** | 1939年 - 1941年 |
| **生产商** | 纳菲尔德机械与航空公司 |
| **制造数量** | 4,016 |
| **基本规格** | |
| **重量** | 28吨 |
| **长度** | 6.35米 |
| **宽度** | 2.91米 |
| **高度** | 2.83米 |
| **操作人数** | 5人（指挥官，炮手，装填手，驾驶员,副驾驶/机枪手） |
|  | |
| [**装甲**](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%85%E7%94%B2) | 76毫米 |
| **主武器** | 1 x [QF 75毫米炮](https://zh.wikipedia.org/wiki/QF_75%E6%AF%AB%E7%B1%B3%E7%82%AE)（备弹64发） |
| **副武器** | 2 x 7.92毫米[贝莎机枪](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%9D%E8%8E%8E%E6%A9%9F%E6%A7%8D)（备弹4,950发） |
| **发动机** | 劳斯莱斯流星引擎 600马力（450千瓦） |
| **功率/重量** | 21.4马力/吨 |
| **悬挂** | 克里斯蒂改进型 |
| **作战范围** | 270公里 |
| **速度** | 64公里/小时 |





